Title: Moment d’une force TP 17
Author: GUINARD
Last saved by: Jean Marc Parouty

Nom :	Prénom :	Note :

Moment d’une force TP N°20

Vous disposez d’une barre à trous, d’un axe aimanté, de ficelles, d’un dynamomètre  et de deux masses :

m_1  =   50 g    et         m_2  =   100 g

Activité 1	A l’aide d’un dynamomètre, mesurer les poids des masses et compléter le tableau :

Masse en grammes (g) | m_1   =    50 | m_2  = 100
Poids en Newtons (N) | P_1 = ................... | P_2 = ...................

Comparer P_1  et P_2 :		P_1 = P_2		          P_1 = 2 . P_2		 2 .P_1 = P_2	

d_2 =........cm

d_1 = ........cm

Axe aimanté au milieu de la barre

Horizontale

Masse : ............

Masse :.....................

Réaliser le montage suivant  en équilibre :

Activité 2 

Repérer sur le montage les masses m_1 et m_2

Mesurer et indiquer les mesures des distances d_1 et d_2  sur le schéma

Donner les mesures des distances en mètres :

d_1 = ....................m 				d_2 = ....................m

Comparer d_1 et d_2 :	d_1  = d_2			d_1  = 2 .d_2			2 .d_1  = d_2	

4

Appeler le professeur

Activité 3

Compléter le tableau suivant 

Intensité des forces
N

Distance de l’axe à la droite d’action en mètres

Moments des forces :
Intensité x distance

P_1  = | d_1  = | M1 =
P_2  = | d_2  = | M2 =

Comparer les deux valeurs des moments et rédiger une phrase : 

2

Appeler le professeur

Activité 4	Application

d_2

d_1

1,50 m

0,50 m

F_2  Inconnue

Voici un schéma d’un levier utilisé pour lever une charge M :

M

F_1 =  450 N

Relever les mesures des distances : d_1 =.......................m			 d_2 = ......................m

Comparer les deux distances à l’axes : 
			d_1  = d_2			d_1  =  3 .d_2			3 .d_1  = d_2

Quelle est l’intensité minimale de F_2 pour lever la charge ?

Vérifier en calculant les deux moments sachant que M = F . d :

Appeler le professeur puis ranger le matériel

4

TP N° 20